**Bytový dům – výkaz výměr podlahových ploch  
  
  
SCHODIŠTĚ (odstranění původního PVC, stěrka + položení PVC vč. hran):  
  
podesty (3,38\*1,14+0,2\*1,065\*2)\*7 = 29,95 m2**

**schodiště - stupně 0,27\*7\*1,065\*8-0,07\*1,065\*7\*8 = 11,93 m2**

**schodiště - podstupnice 0,177\*1,065\*8\*8 = 12,06 m2  
  
hrana stupňů 1,065\*8\*8 = 68,16 m   
   
hrana boku podesty 1,25\*7 = 8,75 m**

**očistění keramického soklíku podlahy vč. doplnění cca 5ks odpadlích kusů (k dispozici v domě)   
celková plocha soklíku 0,1\*(2,8\*2\*8+(3,38+1,14\*2)\*6+1,1+0,3+0,7+0,3+1,4\*2+0,3+0,5\*2+0,2+1,2-0,8\*11) = 7,79 m2**

**SUTERÉN (odstranění zvětralého beton. potěru tl. 1cm z cca 50% plochy, stěrka + položení PVC):  
  
podschodišťový prostor mist. č.11 = 12,80 m2  
úklidová mist. č.17 = 6,48 m2  
chodby mist. č.10+12 = 17,24 m2  
sušárna místn. č.18 = 16,37 m2  
sušárna místn. č.19 = 16,04 m2  
sklad místn. č.15 = 15,60 m2  
CELKEM 84,53 m2  
  
PVC podlaha v suterénu bude ukončena přede dveřmi do jednotlivých sklepů.**

**Použité lino: Fatra Dual 107 (sv. šedá)  
Požité hrany: Plastová schodová hrana H1891, světle šedá barva 280 82x45mm**