Společenství vlastníků pro dům 1623 a 1624 v Břevnově vyhlašuje poptávku na rekonstrukci osvětlení podest mezi vchody do bytů, za následujících podmínek

počet osvětlených podest – 2 x 6 (2 samostatné vchody - 5 poschodí a suterén)

Zájemce zašle nabídku na realizaci prací do 28.2.2016

Nabídka bude cenově členěna na

* cena svítidel
* cena LED trubic
* cena práce a nezbytného elektroinstalačního materiálu

Zájemce uvede délku záruky, kterou poskytuje na práci

Požadujeme - Greenlux Svítidlo pro LED trubice 1X 120cm



Požadujeme - LED TRUBICE 18W 120CM SMD2835 T8 ALU STUDENÁ

Technické údaje:

|  |  |
| --- | --- |
| Počet LED | 160x SMD typu 2835 |
| Objímka | T8 (G13) |
| Příkon | 18 W |
| Napájení | 85-265V AC |
| Barva světla | studená bílá |
| Teplota barvy světla | studená bílá 6000-6500K |
| Světelný tok, lumeny |  1620 lm |
| Rozměr | Ø30 x 1200 mm |
| Úhel vyzařování | 120° |
| Životnost | 50 000 hodin |

Umístění svítidla na podestě, vyjma suterénu, kde umístění bude nad domovní rozvodnicí.



.