# Petr Štorek – Popis rekonstrukce

* Vybourání umakartového jádra a jeho vyzdění
* Pokládka dlažby v chodbě, kuchyni a pruh v obývacím pokoji
* Pokládka linolea/PVC a koberců do obou pokojů, celkem cca 28m2
* Rozvody elektroinstalace + „úprava“ jističů, aby zvládly indukční varnou desku
* Výroba a instalace vestavěné skříně do malého pokoje podle zadání
* Návrh, výroba a instalace kuchyňské linky včetně spotřebičů (trouba, indukční deska, digestoř, případně myčka)
* Projekt a osazení posuvných dveří do koupelny a na záchod, dveře do ložnice a obýváku včetně zárubní

Byt bude prázdný a bez vybavení, takže budete mít volnou ruku. Všechny obrázky jsou moje hrubá představa konečného výsledku vizualizovaná pomocí programu Room Arranger. V programu nejsou dostupné všechny přesné textury a kusy nábytku, takže někde to bude spíše na slovní dohodě. V případě, že Room Arranger máte, můžu zaslat i celý projekt bytu. Konkrétní uspořádání bude na dohodě, ocením i vaše nápady.

## KOUPELNA A ZÁCHOD

Koupelna a záchod bude dispozičně asi stejně, možná koupelnu trochu rozšířit. Bude zde nová vana se zástěnou na sprchování, pracovní deska s umyvadlem, pod ní pračka, pod umyvadlem tlakový kohout na pračku a nad vanou větrák, aby odsával páru. Koupelna a záchod potřebují posuvné dveře, aby bylo v chodbě dostatek místa.

## KUCHYNĚ

Kuchyni je třeba uspořádat do tvaru L. Na fotografii je můj návrh, ale je možné, že bude třeba přeuspořádat, například kvůli vývodu digestoře, který ústí do stoupaček skoro v rohu. Přesné uspořádání bude opět na dohodě, přikládám i foto [kuchyně](http://www.nejremeslnici.cz/reference/4234-rekonstrukce-kuchyne-vyroba-kuchynske-linky), kterou jste dělali a jejíž design se mi líbí. Kuchyně musí mít dřez, troubu, indukční varnou desku a digestoř, myčka jen pokud to projekt dovolí. Do rohu se musí vejít ještě lednice. V kuchyni bude nutné také vybourat jednu příčku, která tvoří stěnu současné vestavěné skříně.

## LINOLEUM / PVC / KOBERCE

V obou pokojích je nutné vyměnit podlahovou krytinu, stačí základní linoleum, dále položit koberce.

## ELEKTROINSTALACE

V bytě jsou zastaralé rozvody elektroinstalace. Ty je třeba zrekonstruovat, přeházet zásuvky, a hlavně předělat jističe, aby bylo možné používat indukční varnou desku! Dále instalace osvětlení v celém bytě, včetně kuchyně.

## VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ MALÝ POKOJ

Má sloužit jako šatní skříň, vlevo „fochy“ na prádlo, nahoře úložné prostory, vpravo dole šuplíky, nad nimi prostor vcelku pro věšení obleků a košil. Nákres mojí představy na jednom z přiložených obrázků.