Dvířka PC prostoru

- lícují s horní deskou, jsou pod ni zapuštěny

- bez úchytky, otvírají i zavírají se stiskem

- průřez pro vstup vzduchu je 220x90

- nízké panty aby se co nejmíň zúžil prostor pro PC

- bílý lesk zepředu a ze stran, zezadu ne

Přední strana

- viditelné části jsou 36mm tloušťka, bílý lesk

- pod horní deskou je vzadu tunel pro kabely, přístupný zezadu,

propojuje prostor pro PC s průřezem do horní desky a prostor pro tiskárnu

- stůl nemá zadní stěnu, drží jej tunel

Dvířka prostoru pro tiskárnu

- lícují s horní deskou a pravou stěnou, jsou pod ni zapuštěny

- otvírají se dolů, jako trouba

- bez úchytky, otvírají i zavírají se stiskem

- nízké kování aby se co nejmíň zmenšil prostor pro tiskárnu

- bílý lesk zepředu a ze stran, zezadu ne

Horní deska

- průřez pro odvod teplého vzduchu od PC 220x90mm

- kulatý průřez pro kabely k monitoru vedoucí do kabelového tunelu, standartní průměr pro plastovou vložku

- tloušťka 36mm

- přesah na zadní straně 20mm kvůli lištám plovoucí podlahy

- bílý lesk shora a ze stran, zespoda ne

Levá noha

- tloušťka 18mm

- bílý lesk z vnější strany (zleva)

Pravá noha

- tloušťka 36mm

- bílý lesk z vnější strany (zprava) a přední hrana

Důležité

- nikde nejsou ostré řezavé hrany, vše je velmi mírně zakulaceno

- zepředu ani z boků není nikde vidět spojovací materiál, vše ukryto uvnitř nebo kam zrak nedosáhne

- vše co není bílý lesk je bíé lamino

Mrizka je na dvirkach i na desce stolu stejna:

<http://www.profikrby.cz/83-Krbove-mrizky-Bile-provedeni/382-Krbova-mrizka-bila-B-110x240.html?page=1&back=view>

Krbová mřížka bílá B 110x240

Rozměr mřížky ( venkovní rozměr rámečku) (mm) 110x240

Usazovací rozměr (montážní rámeček) (mm) 90x220

